Коди мереж сигналізації мережі СКС-7 (STP)

Примітка: *Згідно до частини другої пункту 8-1 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електроні комунікації» установлено, що строк дії діючих дозволів на користування ресурсом нумерації автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 77 цього Закону.

Код КПС	Територія	Користувачі ресурсу нумерації	Дозвіл 	
			№ Рішення, Дата 	№ Дозволу, Дата 	Термін дії*
	
03-хх-х	Україна	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"	325
25.08.2020	НР100442
06.10.2020	06.10.2025
	
51-хх-х	Україна	Приватне акціонерне товариство "ВФ УКРАЇНА"	418
08.08.2017	НР009225
11.08.2017	04.02.2030
	
52-хх-х	Україна	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"	325
25.08.2020	НР100438
06.10.2020	06.10.2025
	
53-хх-х	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл"	177
05.04.2016	НР008513
11.04.2016	19.03.2030
	
54-хх-х	Україна	Акціонерне товариство "Укртелеком"	348
15.09.2020	НР100482
20.10.2020	20.10.2025
	
55-хх-х	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб"	366
29.09.2020	НР100446
13.10.2020	13.10.2025
	
56-хх-х	Україна	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"	325
25.08.2020	НР100437
06.10.2020	06.10.2025
	
57-хх-х	Україна	Приватне акціонерне товариство "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"	403
20.10.2020	НР100534
24.11.2020	24.11.2022
	
58-хх-х	Україна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Р. КОМЬЮНІКЕЙШН"	186
11.04.2017	НР009064
14.04.2017	13.04.2027
	
59-хх-х	Україна	Приватне акціонерне товариство "ВФ УКРАЇНА"	418
08.08.2017	НР009226
11.08.2017	04.02.2030
	
Примітка: 
Для кодів мереж сигналізації мережі СКС-7 (STP мереж) формат складає Y1Y2-Х1Х2-Х3, де: 
Y1Y2 = код мережі сигналізації мережі СКС-7 з негеографічною нумерацією;
Х1Х2 = цифри від 00 до 63; 
Х3= від 0 до 3.