Title: Таблиця розподілу міжнародних кодів пунктів сигналізації
Author: Soroka
Last saved by: Admin
Company: LISsoft

Коди мереж сигналізації мережі СКС-7 (STP/SP)

Примітка: *Згідно до частини другої пункту 8^-1 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електроні комунікації» установлено, що строк дії діючих дозволів на користування ресурсом нумерації автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 77 цього Закону.

Код КПС | Територія | Користувачі ресурсу нумерації | Дозвіл
| | | № Рішення, Дата | № Дозволу, Дата | Термін дії*

03-хх-х

Україна

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"

325
25.08.2020

НР100442
06.10.2020

06.10.2025

51-хх-х

Україна

Приватне акціонерне товариство "ВФ УКРАЇНА"

418
08.08.2017

НР009225
11.08.2017

04.02.2030

52-хх-х

Україна

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"

325
25.08.2020

НР100438
06.10.2020

06.10.2025

53-хх-х

Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл"

177
05.04.2016

НР008513
11.04.2016

19.03.2030

54-хх-х

Україна

Акціонерне товариство "Укртелеком"

348
15.09.2020

НР100482
20.10.2020

20.10.2025

55-хх-х

Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб"

366
29.09.2020

НР100446
13.10.2020

13.10.2025

56-хх-х

Україна

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"

325
25.08.2020

НР100437
06.10.2020

06.10.2025

57-хх-х

Україна

Приватне акціонерне товариство "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"

403
20.10.2020

НР100534
24.11.2020

24.11.2022

58-хх-х

Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Р. КОМЬЮНІКЕЙШН"

186
11.04.2017

НР009064
14.04.2017

13.04.2027

59-хх-х

Україна

Приватне акціонерне товариство "ВФ УКРАЇНА"

418
08.08.2017

НР009226
11.08.2017

04.02.2030

Примітка: 
Для кодів мереж сигналізації мережі СКС-7 (STP мереж) формат складає Y1Y2-Х1Х2-Х3, де: 
Y1Y2 = код мережі сигналізації мережі СКС-7 з негеографічною нумерацією;
Х1Х2 = цифри від 00 до 63; 
Х3= від 0 до 3.